**附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 制氧主机 | 台 | 8 |
| 2 | 空压机 | 台 | 8 |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 台 | 8 |
| 4 | 高效除油器 | 个 | 8 |
| 5 | PC级过滤器 | 套 | 8 |
| 6 | PT级过滤器 | 套 | 8 |
| 7 | PA级过滤器 | 套 | 8 |
| 8 | PF级过滤器 | 套 | 8 |
| 9 | PH级过滤器 | 套 | 8 |
| 10 | 储气罐 | 台 | 8 |
| 11 | 氧气缓冲罐 | 台 | 3 |
| 12 | 氧气缓冲罐 | 台 | 6 |
| 13 | 氧气增压机 | 台 | 8 |
| 14 | 氧气除菌过滤器 | 套 | 2 |
| 15 | 氧气分气缸 | 个 | 2 |
| 16 | 全自动切换氧气汇流排 | 套 | 1 |
| 17 | 流量计 | 套 | 2 |
| 18 | 氧气浓度在线分析监测仪 | 个 | 1 |
| 19 | 电脑控制系统 | 套 | 1 |
| 20 | 中央监控系统 | 套 | 1 |
| 21 | 不锈钢管及配件 | 米 | 800 |
| 22 | 不锈钢管及配件 | 米 | 550 |
| 23 | 不锈钢管及配件 | 米 | 100 |
| 24 | 不锈钢管及配件 | 米 | 160 |
| 25 | 系统附件 | 套 | 1 |

**注：因各潜在投标人设备选型不同，如制氧主机单机产氧量不足50m³/h，为满足制氧总量≥400Nm³/h的要求，需要配置＞8台制氧主机，则请各潜在投标人根据制氧主机数量自行调整与其配套的其他设备材料的清单数量。**